|  |  |
| --- | --- |
| Energetická trieda | **A** |
| Účinnosť čistenia koberca | **D** |
| Účinnosť čistenia tvrdých povrchov | **A** |
| Emise prachu | **A** |

***MODELOVA RADA VC2500M***

 **VC07M25E0WR**

* vreckový vysávač
* príkon 750W
* objem nádoby 2.5 l - papirove, platene vrecko
* kovovová teleskopická trubica s klik systémom
* Ovládanie výkonu na tele
* bízká hlučnosť 79dB
* **Ukazovateľ naplnenia vrecka**
* **výstupný filter HEPA** (VCA-VH51)
* predmotorovy filter
* **Prémiová** sacia hubica s prepínaním na tvrdé a kobercove povrchy (NB930) 280mm s klik systémom
* sacie príslušenstvo **2v1**– hubica do škár, prach
* akčný rádius 9 m
* samonavíjací kábel 6m
* signalizácia naplnenia
* Kolieska s ochrannou vrstvou
* 360° otočná hadica
* **1x Plátené vrecko** (VCA-VT95BF),
* 1x papierové vrecko (VCA-VP54T)
* farba červená
* vaha: 4.1kg

Rozmery zariadenia ( š x v x h v mm ): 265x314x436